**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ**

**«Реконструкция ПС 330/110/10 кВ Полоцкая-330»**

**Сведения о заказчике**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает РУП «Витебскэнерго». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 210029, ул. Правды, 30, г. Витебск, тел.: [8 (0212) 49-23-59](tel:8-0212-49-23-59), факс 8 (0212) 36-06-33.

**График работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 02.07.2021 по 09.07.2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 12.07.2021 по 09.08.2021 |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь | август 2021 года\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям\* | август-сентябрь 2021 г |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | сентябрь-октябрь 2021 г |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | месяц после получения заключения органов государственной экспертизы |

\* указанные сроки могут корректироваться;

**Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Проектными решениями предусматривается реконструкция существующей   
ПС 330 кВ Полоцкая-330, реконструкция ВЛ 110 кВ Витебская ТЭЦ – Полоцкая-330 с подвеской ВОЛС, строительство участка КЛ 110 кВ на территории г. Новополоцка. Основанием для разработки проекта служит «Концепция развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 г.».

ПС Полоцкая-330 расположена на территории Полоцкого района возле г. п. Ветрино, реконструируемая ВЛ 110 проходит по территории Полоцкого, Шумилинского и Витебского районов Витебской области.

Реконструкция ПС 330 кВ Полоцкая-330 намечается для повышения надежности электроснабжения потребителей Полоцкого энергоузла, в который входят г. Полоцк, г. Новополоцк, Полоцкий, Верхнедвинский, Лепельский, Россонский, Ушачский и Чашникский районы.

Реализация проектных решений предусматривается две очереди строительства:

1-я очередь: реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330»;

2-я очередь: строительство ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ Витебская ТЭЦ – Полоцкая-330 с реконструкцией участков ВЛ.

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

В качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой деятельности (отказ от реализации проектных решений).

ПС 330 Полоцкая-330 с ВЛ 110 кВ Витебская ТЭЦ – Полоцкая-330 введены в эксплуатацию 1970-1971 гг. и в данный момент имеет значительный физический износ оборудования подстанции и опор ВЛ 110 кВ, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций с отключением потребителей от электроснабжения на региональном уровне.

Отказ от реконструкции ПС 330 кВ Полоцкая-330 и ВЛ 110 кВ Витебская ТЭЦ – Полоцкая-330 не возможен в виду физического износа значительной части существующих опор и оборудования ПС Полоцкая-330, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций с отключением потребителей от электроснабжения на территории г. Полоцк, г. Новополоцк, Полоцкого, Верхнедвинского, Лепельского, Россонского, Ушачского и Чашникского районов Витебской области.